// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR MIT)
/*
 * Copyright (c) 2021 Rockchip Electronics Co., Ltd.
 *
 */
/ {
	vcc_mipicsi0: vcc-mipicsi0-regulator {
		compatible = "regulator-fixed";
		gpio = <&gpio1 RK_PB1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&mipicsi0_pwr>;
		regulator-name = "vcc_mipicsi0";
		enable-active-high;
	};

	vcc_mipicsi1: vcc-mipicsi1-regulator {
		compatible = "regulator-fixed";
		gpio = <&gpio1 RK_PB2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&mipicsi1_pwr>;
		regulator-name = "vcc_mipicsi1";
		enable-active-high;
	};
};

&pinctrl {
	cam {
		mipicsi0_pwr: mipicsi0-pwr {
			rockchip,pins =
			<1 RK_PB1 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
		};

		mipicsi1_pwr: mipicsi1-pwr {
			rockchip,pins =
			<1 RK_PB2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
		};
	};
};

&csi2_dphy0_hw {
	status = "okay";
};

&csi2_dphy1_hw {
	status = "okay";
};

&csi2_dphy1 {
	status = "okay";

	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		port@0 {
			reg = <0>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi_in_ucam2: endpoint@1 {
				reg = <1>;
				remote-endpoint = <&imx464_out2>;
				data-lanes = <1 2>;
			};
		};

		port@1 {
			reg = <1>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			csidphy1_out: endpoint@0 {
				reg = <0>;
				remote-endpoint = <&mipi2_csi2_input>;
			};
		};
	};
};

&csi2_dphy2 {
	status = "okay";

	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		port@0 {
			reg = <0>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi_in_ucam3: endpoint@1 {
				reg = <1>;
				remote-endpoint = <&imx464_out3>;
				data-lanes = <1 2>;
			};
		};

		port@1 {
			reg = <1>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			csidphy2_out: endpoint@0 {
				reg = <0>;
				remote-endpoint = <&mipi3_csi2_input>;
			};
		};
	};
};

&csi2_dphy4 {
	status = "okay";

	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		port@0 {
			reg = <0>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi_in_ucam4: endpoint@1 {
				reg = <1>;
				remote-endpoint = <&imx464_out4>;
				data-lanes = <1 2>;
			};
		};

		port@1 {
			reg = <1>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			csidphy4_out: endpoint@0 {
				reg = <0>;
				remote-endpoint = <&mipi4_csi2_input>;
			};
		};
	};
};

&csi2_dphy5 {
	status = "okay";

	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		port@0 {
			reg = <0>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi_in_ucam5: endpoint@1 {
				reg = <1>;
				remote-endpoint = <&imx464_out5>;
				data-lanes = <1 2>;
			};
		};

		port@1 {
			reg = <1>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			csidphy5_out: endpoint@0 {
				reg = <0>;
				remote-endpoint = <&mipi5_csi2_input>;
			};
		};
	};
};

&i2c5 {
	status = "okay";

	pinctrl-0 = <&i2c5m3_xfer>;
	/* module 77/79 0x1a 78/80 0x36 */
	imx464_2: imx464-2@1a {
		compatible = "sony,imx464";
		status = "okay";
		reg = <0x1a>;
		clocks = <&cru CLK_MIPI_CAMARAOUT_M3>;
		clock-names = "xvclk";
		power-domains = <&power RK3588_PD_VI>;
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&mipim0_camera3_clk>;
		avdd-supply = <&vcc_mipicsi0>;
		reset-gpios = <&gpio1 RK_PA4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		pwdn-gpios = <&gpio1 RK_PB3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		rockchip,camera-module-sync-mode = "internal_master";
		rockchip,camera-module-index = <2>;
		rockchip,camera-module-facing = "back";
		rockchip,camera-module-name = "CMK-OT1980-PX1";
		rockchip,camera-module-lens-name = "SHG102";
		port {
			imx464_out2: endpoint {
				remote-endpoint = <&mipi_in_ucam2>;
				data-lanes = <1 2>;
			};
		};
	};

	imx464_3: imx464-3@36 {
		compatible = "sony,imx464";
		status = "okay";
		reg = <0x36>;
		clocks = <&cru CLK_MIPI_CAMARAOUT_M3>;
		clock-names = "xvclk";
		power-domains = <&power RK3588_PD_VI>;
		avdd-supply = <&vcc_mipicsi0>;
		pwdn-gpios = <&gpio1 RK_PA7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		rockchip,camera-module-sync-mode = "external_master";
		rockchip,camera-module-index = <3>;
		rockchip,camera-module-facing = "back";
		rockchip,camera-module-name = "CMK-OT1980-PX1";
		rockchip,camera-module-lens-name = "SHG102";
		port {
			imx464_out3: endpoint {
				remote-endpoint = <&mipi_in_ucam3>;
				data-lanes = <1 2>;
			};
		};
	};
};

&i2c4 {
	status = "okay";

	pinctrl-0 = <&i2c4m3_xfer>;
	/* 77/79 0x1a 78/80 0x36 */
	imx464_4: imx464-4@1a {
		compatible = "sony,imx464";
		status = "okay";
		reg = <0x1a>;
		clocks = <&cru CLK_MIPI_CAMARAOUT_M4>;
		clock-names = "xvclk";
		power-domains = <&power RK3588_PD_VI>;
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&mipim0_camera4_clk>;
		avdd-supply = <&vcc_mipicsi1>;
		reset-gpios = <&gpio1 RK_PB5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		pwdn-gpios = <&gpio1 RK_PB4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		rockchip,camera-module-sync-mode = "external_master";
		rockchip,camera-module-index = <0>;
		rockchip,camera-module-facing = "back";
		rockchip,camera-module-name = "CMK-OT1980-PX1";
		rockchip,camera-module-lens-name = "SHG102";
		port {
			imx464_out4: endpoint {
				remote-endpoint = <&mipi_in_ucam4>;
				data-lanes = <1 2>;
			};
		};
	};

	imx464_5: imx464-5@36 {
		compatible = "sony,imx464";
		status = "okay";
		reg = <0x36>;
		clocks = <&cru CLK_MIPI_CAMARAOUT_M4>;
		clock-names = "xvclk";
		power-domains = <&power RK3588_PD_VI>;
		avdd-supply = <&vcc_mipicsi1>;
		pwdn-gpios = <&gpio1 RK_PB0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		rockchip,camera-module-sync-mode = "external_master";
		rockchip,camera-module-index = <1>;
		rockchip,camera-module-facing = "back";
		rockchip,camera-module-name = "CMK-OT1980-PX1";
		rockchip,camera-module-lens-name = "SHG102";
		port {
			imx464_out5: endpoint {
				remote-endpoint = <&mipi_in_ucam5>;
				data-lanes = <1 2>;
			};
		};
	};
};

&mipi2_csi2 {
	status = "okay";

	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		port@0 {
			reg = <0>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi2_csi2_input: endpoint@1 {
				reg = <1>;
				remote-endpoint = <&csidphy1_out>;
			};
		};

		port@1 {
			reg = <1>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi2_csi2_output: endpoint@0 {
				reg = <0>;
				remote-endpoint = <&cif_mipi_in2>;
			};
		};
	};
};

&mipi3_csi2 {
	status = "okay";

	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		port@0 {
			reg = <0>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi3_csi2_input: endpoint@1 {
				reg = <1>;
				remote-endpoint = <&csidphy2_out>;
			};
		};

		port@1 {
			reg = <1>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi3_csi2_output: endpoint@0 {
				reg = <0>;
				remote-endpoint = <&cif_mipi_in3>;
			};
		};
	};
};

&mipi4_csi2 {
	status = "okay";

	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		port@0 {
			reg = <0>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi4_csi2_input: endpoint@1 {
				reg = <1>;
				remote-endpoint = <&csidphy4_out>;
			};
		};

		port@1 {
			reg = <1>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi4_csi2_output: endpoint@0 {
				reg = <0>;
				remote-endpoint = <&cif_mipi_in4>;
			};
		};
	};
};

&mipi5_csi2 {
	status = "okay";

	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		port@0 {
			reg = <0>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi5_csi2_input: endpoint@1 {
				reg = <1>;
				remote-endpoint = <&csidphy5_out>;
			};
		};

		port@1 {
			reg = <1>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi5_csi2_output: endpoint@0 {
				reg = <0>;
				remote-endpoint = <&cif_mipi_in5>;
			};
		};
	};
};

&rkcif {
	status = "okay";
};

&rkcif_mipi_lvds2 {
	status = "okay";

	port {
		cif_mipi_in2: endpoint {
			remote-endpoint = <&mipi2_csi2_output>;
		};
	};
};

&rkcif_mipi_lvds2_sditf {
	status = "okay";

	port {
		mipi2_lvds_sditf: endpoint {
			remote-endpoint = <&isp0_vir0>;
		};
	};
};

&rkcif_mipi_lvds3 {
	status = "okay";

	port {
		cif_mipi_in3: endpoint {
			remote-endpoint = <&mipi3_csi2_output>;
		};
	};
};

&rkcif_mipi_lvds3_sditf {
	status = "okay";

	port {
		mipi3_lvds_sditf: endpoint {
			remote-endpoint = <&isp1_vir0>;
		};
	};
};

&rkcif_mipi_lvds4 {
	status = "okay";

	port {
		cif_mipi_in4: endpoint {
			remote-endpoint = <&mipi4_csi2_output>;
		};
	};
};

&rkcif_mipi_lvds4_sditf {
	status = "okay";

	port {
		mipi4_lvds_sditf: endpoint {
			remote-endpoint = <&isp0_vir1>;
		};
	};
};

&rkcif_mipi_lvds5 {
	status = "okay";

	port {
		cif_mipi_in5: endpoint {
			remote-endpoint = <&mipi5_csi2_output>;
		};
	};
};

&rkcif_mipi_lvds5_sditf {
	status = "okay";

	port {
		mipi5_lvds_sditf: endpoint {
			remote-endpoint = <&isp1_vir1>;
		};
	};
};

&rkcif_mmu {
	status = "okay";
};

&rkisp0 {
	status = "okay";
};

&isp0_mmu {
	status = "okay";
};

&rkisp0_vir0 {
	status = "okay";

	port {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		isp0_vir0: endpoint@0 {
			reg = <0>;
			remote-endpoint = <&mipi2_lvds_sditf>;
		};
	};
};

&rkisp0_vir1 {
	status = "okay";

	port {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		isp0_vir1: endpoint@0 {
			reg = <0>;
			remote-endpoint = <&mipi4_lvds_sditf>;
		};
	};
};

&rkisp1 {
	status = "okay";
};

&isp1_mmu {
	status = "okay";
};

&rkisp1_vir0 {
	status = "okay";

	port {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		isp1_vir0: endpoint@0 {
			reg = <0>;
			remote-endpoint = <&mipi3_lvds_sditf>;
		};
	};
};

&rkisp1_vir1 {
	status = "okay";

	port {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		isp1_vir1: endpoint@0 {
			reg = <0>;
			remote-endpoint = <&mipi5_lvds_sditf>;
		};
	};
};

