

&i2c2 {
	status = "okay";
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&i2c2m4_xfer>;

	dw9763_1: dw9763_1@c {
                compatible = "dongwoon,dw9763";
                status = "okay";
                reg = <0x0c>;
                rockchip,vcm-max-current = <120>;
                rockchip,vcm-start-current = <20>;
                rockchip,vcm-rated-current = <90>;
                rockchip,vcm-step-mode = <3>;
                rockchip,vcm-t-src = <0x20>;
                rockchip,vcm-t-div = <1>;
                rockchip,camera-module-index = <1>;
                rockchip,camera-module-facing = "back";
        };
  
	ov13855_1: ov13855_1@36 {
		compatible = "ovti,ov13855";
		status = "okay";
		reg = <0x36>;
		clocks = <&cru CLK_MIPI_CAMARAOUT_M2>;
		clock-names = "xvclk";
		power-domains = <&power RK3588_PD_VI>;
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&mipim0_camera2_clk>;
		rockchip,grf = <&sys_grf>;
		pwdn-gpios = <&gpio1 RK_PB0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		rockchip,camera-module-index = <1>;
		rockchip,camera-module-facing = "back";
		rockchip,camera-module-name = "CMK-OT2016-FV1";
		rockchip,camera-module-lens-name = "default";
		lens-focus = <&dw9763_1>;
		port {
			ov13855_out1: endpoint {
				remote-endpoint = <&mipi_in_ov13855_1>;
				data-lanes = <1 2 3 4>;
			};
		};
	};
        gc8034_1: gc8034_1@37 {
                compatible = "galaxycore,gc8034";
                status = "okay";
                reg = <0x37>;   
                clocks = <&cru CLK_MIPI_CAMARAOUT_M2>;
                clock-names = "xvclk";
                power-domains = <&power RK3588_PD_VI>;
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = <&mipim0_camera2_clk>;
                rockchip,grf = <&sys_grf>;
                pwdn-gpios = <&gpio1 RK_PB0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                rockchip,camera-module-index = <1>;
                rockchip,camera-module-facing = "front";
                rockchip,camera-module-name = "RK-CMK-8M-2-v1";
                rockchip,camera-module-lens-name = "CK8401-4";
                port {
                        gc8034_out1: endpoint {
                                remote-endpoint = <&mipi_in_gc8034_1>;
                                data-lanes = <1 2 3 4>;
                        };
                };
        };
        imx415_1: imx415_1@37 {
                compatible = "sony,imx415";
                status = "okay";
                reg = <0x37>;
                clocks = <&cru CLK_MIPI_CAMARAOUT_M2>;
                clock-names = "xvclk";
                power-domains = <&power RK3588_PD_VI>;
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = <&mipim0_camera2_clk>;
                rockchip,grf = <&sys_grf>;
                power-gpios = <&gpio1 RK_PB0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;//modify camera addr 0x37
                rockchip,camera-module-index = <1>;
                rockchip,camera-module-facing = "back";
                rockchip,camera-module-name = "CMK-OT2022-PX1";
                rockchip,camera-module-lens-name = "IR0147-50IRC-8M-F20";
                port {
                        imx415_out1: endpoint {
                                remote-endpoint = <&mipi_in_imx415_1>;
                                data-lanes = <1 2 3 4>;
                        };
                };
        };
};


&mipi_dcphy1 {
	status = "okay";
};

&csi2_dcphy1 {
	status = "okay";

	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
    port@0 {
			reg = <0>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi_in_ov13855_1: endpoint@1 {
				reg = <1>;
				remote-endpoint = <&ov13855_out1>;
        data-lanes = <1 2 3 4>;
			};
			mipi_in_gc8034_1: endpoint@2 {
				reg = <2>;
				remote-endpoint = <&gc8034_out1>;
        data-lanes = <1 2 3 4>;
			};
			mipi_in_imx415_1: endpoint@3 {
				reg = <3>;
				remote-endpoint = <&imx415_out1>;
        data-lanes = <1 2 3 4>;
			};
		};

		port@1 {
			reg = <1>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			csidcphy1_out: endpoint@0 {
				reg = <0>;
				remote-endpoint = <&mipi1_csi2_input>;
			};
		};
	};
};

&mipi1_csi2 {
	status = "okay";

	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		port@0 {
			reg = <0>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi1_csi2_input: endpoint@0 {
				reg = <0>;
				remote-endpoint = <&csidcphy1_out>;
			};
		};

		port@1 {
			reg = <1>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi1_csi2_output: endpoint@1 {
				reg = <1>;
				remote-endpoint = <&cif_mipi_in1>;
			};
		};
	};
};

&rkcif_mipi_lvds1 {
	status = "okay";

	port {
		cif_mipi_in1: endpoint {
			remote-endpoint = <&mipi1_csi2_output>;
		};
	};
};

&rkcif_mipi_lvds1_sditf {
	status = "okay";

	port {
		mipi_lvds1_sditf: endpoint {
			remote-endpoint = <&isp0_vir1>;
		};
	};
};

&rkisp0 {
	status = "okay";
};

&isp0_mmu {
	status = "okay";
};

&rkisp0_vir1 {
	status = "okay";
	port {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		isp0_vir1: endpoint@0 {
			reg = <0>;
			remote-endpoint = <&mipi_lvds1_sditf>;
		};
	};
};

