// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR MIT)
/*
 * Copyright (c) 2022 Rockchip Electronics Co., Ltd.
 *
 */

/ {
	chosen: chosen {
		bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0xff9f0000 console=ttyFIQ0 driver_async_probe=dwmmc_rockchip,rockchip-drm drm_kms_helper.fbdev_emulation=0";
	};

	fiq-debugger {
		compatible = "rockchip,fiq-debugger";
		rockchip,serial-id = <0>;
		rockchip,wake-irq = <0>;
		/* If enable uart uses irq instead of fiq */
		rockchip,irq-mode-enable = <1>;
		rockchip,baudrate = <1500000>;  /* Only 115200 and 1500000 */
		interrupts = <GIC_SPI 186 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&uart0m0_xfer>;
		status = "okay";
	};

	firmware {
		optee {
			compatible = "linaro,optee-tz";
			method = "smc";
		};
	};

	reserved_memory: reserved-memory {
		#address-cells = <2>;
		#size-cells = <2>;
		ranges;

		cma {
			compatible = "shared-dma-pool";
			reusable;
			size = <0x0 0x00800000>;
			linux,cma-default;
		};

		drm_logo: drm-logo@00000000 {
			compatible = "rockchip,drm-logo";
			reg = <0x0 0x0 0x0 0x0>;
		};

		drm_cubic_lut: drm-cubic-lut@00000000 {
			compatible = "rockchip,drm-cubic-lut";
			reg = <0x0 0x0 0x0 0x0>;
		};

		ramoops: ramoops@110000 {
			compatible = "ramoops";
			/* 0x110000 to 0x1f0000 is for ramoops */
			reg = <0x0 0x110000 0x0 0xe0000>;
			boot-log-size = <0x8000>;	/* do not change */
			boot-log-count = <0x1>;		/* do not change */
			console-size = <0x80000>;
			pmsg-size = <0x30000>;
			ftrace-size = <0x00000>;
			record-size = <0x14000>;
		};
	};
};

&display_subsystem {
	memory-region = <&drm_logo>, <&drm_cubic_lut>;
	memory-region-names = "drm-logo", "drm-cubic-lut";
	/* devfreq = <&dmc>; */

	route {
		route_hdmi: route-hdmi {
			status = "okay";
			logo,uboot = "logo.bmp";
			logo,kernel = "logo_kernel.bmp";
			logo,mode = "center";
			charge_logo,mode = "center";
			connect = <&vp0_out_hdmi>;
		};
		route_tve: route-tve {
			status = "okay";
			logo,uboot = "logo.bmp";
			logo,kernel = "logo_kernel.bmp";
			logo,mode = "center";
			charge_logo,mode = "center";
			connect = <&vp1_out_tve>;
		};
	};
};

&rng {
	status = "okay";
};

&vop {
	/*
	 * VOP3_ESMART_8K_MODE = 0,
	 * VOP3_ESMART_4K_4K_MODE = 1,
	 * VOP3_ESMART_4K_2K_2K_MODE = 2,
	 * VOP3_ESMART_2K_2K_2K_2K_MODE = 3,
	 */
	esmart_lb_mode = /bits/ 8 <3>;
	support-multi-area;
};
