// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR MIT)
/*
 * Copyright (c) 2018 Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd
 */

/dts-v1/;
#include "rk3399-tve1030g.dtsi"

/ {
	compatible = "rockchip,rk3399-tve1030g-avb", "rockchip,rk3399";
};

&i2c1 {
	status = "okay";

	vm149c: vm149c@0c {
		compatible = "silicon touch,vm149c";
		status = "okay";
		reg = <0x0c>;
		rockchip,camera-module-index = <0>;
		rockchip,camera-module-facing = "back";
	};

	ov13850: ov13850@10 {
		compatible = "ovti,ov13850";
		status = "disabled";
		reg = <0x10>;
		clocks = <&cru SCLK_CIF_OUT>;
		clock-names = "xvclk";
		/* avdd-supply = <>; */
		/* dvdd-supply = <>; */
		/* dovdd-supply = <>; */
		/* reset-gpios = <>; */
		reset-gpios = <&gpio2 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		pwdn-gpios = <&gpio1 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		pinctrl-names = "rockchip,camera_default";
		pinctrl-0 = <&cif_clkout>;
		rockchip,camera-module-index = <0>;
		rockchip,camera-module-facing = "back";
		rockchip,camera-module-name = "CMK-CT0116";
		rockchip,camera-module-lens-name = "Largan-50013A1";
		lens-focus = <&vm149c>;
		port {
			ucam_out0: endpoint {
				remote-endpoint = <&mipi_in_ucam0>;
				//remote-endpoint = <&mipi_in_ucam1>;
				data-lanes = <1 2>;
			};
		};
	};

	gc2355: gc2355@3c {
		status = "okay";
		compatible = "galaxycore,gc2355";
		reg = <0x3c>;
		clocks = <&cru SCLK_CIF_OUT>;
		clock-names = "xvclk";
		/* avdd-supply = <>; */
		/* dvdd-supply = <>; */
		/* dovdd-supply = <>; */
		/* reset-gpios = <>; */
		pwdn-gpios = <&gpio2 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		pinctrl-names = "rockchip,camera_default";
		pinctrl-0 = <&cif_clkout>;
		rockchip,camera-module-index = <1>;
		rockchip,camera-module-facing = "front";
		rockchip,camera-module-name = "CMK-CW2392";
		rockchip,camera-module-lens-name = "M206A-201";
		port {
			ucam_out1: endpoint {
				//remote-endpoint = <&mipi_in_ucam0>;
				remote-endpoint = <&mipi_in_ucam1>;
				data-lanes = <1>;
			};
		};
	};
};

&mipi_dphy_rx0 {
	status = "disabled";

	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		port@0 {
			reg = <0>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi_in_ucam0: endpoint@1 {
				reg = <1>;
				remote-endpoint = <&ucam_out0>;
				data-lanes = <1 2>;
			};
		};

		port@1 {
			reg = <1>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			dphy_rx0_out: endpoint@0 {
				reg = <0>;
				remote-endpoint = <&isp0_mipi_in>;
			};
		};
	};
};

&mipi_dphy_tx1rx1 {
	status = "okay";

	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		port@0 {
			reg = <0>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi_in_ucam1: endpoint@1 {
				reg = <1>;
				remote-endpoint = <&ucam_out1>;
				data-lanes = <1>;
			};
		};

		port@1 {
			reg = <1>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			dphy_tx1rx1_out: endpoint@0 {
				reg = <0>;
				remote-endpoint = <&isp1_mipi_in>;
			};
		};
	};
};

&rkisp1_0 {
	status = "disabled";

	port {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		isp0_mipi_in: endpoint@0 {
			reg = <0>;
			remote-endpoint = <&dphy_rx0_out>;
		};
	};
};

&rkisp1_1 {
	status = "okay";

	port {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		isp1_mipi_in: endpoint@0 {
			reg = <0>;
			remote-endpoint = <&dphy_tx1rx1_out>;
		};
	};
};

