&i2c5 {
        status = "okay";

	dw9763_1: dw9763_1@c {
                compatible = "dongwoon,dw9763";
                status = "okay";
                reg = <0x0c>;
                rockchip,vcm-max-current = <120>;
                rockchip,vcm-start-current = <20>;
                rockchip,vcm-rated-current = <90>;
                rockchip,vcm-step-mode = <3>;
                rockchip,vcm-t-src = <0x20>;
                rockchip,vcm-t-div = <1>;
                rockchip,camera-module-index = <1>;
                rockchip,camera-module-facing = "front";
        };
  
        ov13855_1: ov13855_1@36 {
                compatible = "ovti,ov13855";
                status = "okay";
                reg = <0x36>;
		clocks = <&cru CLK_CAM2_OUT2IO>;
                clock-names = "xvclk";
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = <&cam_clk2_out>;
                pwdn-gpios = <&nca9555_gpio IO_11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                reset-gpios = <&nca9555_gpio IO_10 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                rockchip,camera-module-index = <1>;
                rockchip,camera-module-facing = "front";
		rockchip,camera-module-name = "KYT-10203-v1";
                rockchip,camera-module-lens-name = "default";
                lens-focus = <&dw9763_1>;
                port {
                        ov13855_out1: endpoint {
                                remote-endpoint = <&mipi_in_ov13855_1>;
                                data-lanes = <1 2 3 4>;
                        };
                };
        };

	gc8034_1: gc8034_1@37 {
                compatible = "galaxycore,gc8034";
                status = "okay";
		reg = <0x37>;
                clocks = <&cru CLK_CAM2_OUT2IO>;
                clock-names = "xvclk";
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = <&cam_clk2_out>;
                pwdn-gpios = <&nca9555_gpio IO_11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                reset-gpios = <&nca9555_gpio IO_10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                rockchip,camera-module-index = <1>;
                rockchip,camera-module-facing = "front";
                rockchip,camera-module-name = "RK-CMK-8M-2-v1";
                rockchip,camera-module-lens-name = "CK8401";
                port {
                        gc8034_out1: endpoint {
                                remote-endpoint = <&mipi_in_gc8034_1>;
                                data-lanes = <1 2 3 4>;
                        };
                };
        };
};


&csi2_dphy1_hw {
	status = "okay";
};

&csi2_dphy3 {
        status = "okay";

        ports {
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <0>;
                port@0 {
                        reg = <0>;
                        #address-cells = <1>;
                        #size-cells = <0>;

			mipi_in_gc8034_1: endpoint@0 {
                                reg = <0>;
                                remote-endpoint = <&gc8034_out1>;
                                data-lanes = <1 2 3 4>;
                        };

			mipi_in_ov13855_1: endpoint@1 {
                                reg = <1>;
                                remote-endpoint = <&ov13855_out1>;
                                data-lanes = <1 2 3 4>;
                        };

              };
                port@1 {
                        reg = <1>;
                        #address-cells = <1>;
                        #size-cells = <0>;

                        csidcphy2_out: endpoint@0 {
                                reg = <0>;
                                remote-endpoint = <&mipi2_csi2_input>;
                        };
                };
        };
};


&mipi2_csi2 {
	status = "okay";

	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		port@0 {
			reg = <0>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi2_csi2_input: endpoint@1 {
				reg = <1>;
				remote-endpoint = <&csidcphy2_out>;
			};
		};

		port@1 {
			reg = <1>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi2_csi2_output: endpoint@0 {
				reg = <0>;
				remote-endpoint = <&cif_mipi_in2>;
			};
		};
	};
};

&rkcif {
	status = "okay";
};

&rkcif_mipi_lvds2 {
	status = "okay";

	port {
		cif_mipi_in2: endpoint {
			remote-endpoint = <&mipi2_csi2_output>;
		};
	};
};

&rkcif_mipi_lvds2_sditf {
	status = "okay";

	port {
		mipi_lvds2_sditf: endpoint {
			remote-endpoint = <&isp_vir2>;
		};
	};
};

&rkcif_mmu {
	status = "okay";
};

&rkisp {
	status = "okay";
};

&rkisp_mmu {
	status = "okay";
};

&rkisp_vir2 {
	status = "okay";

	port {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		isp_vir2: endpoint@0 {
			reg = <0>;
			remote-endpoint = <&mipi_lvds2_sditf>;
		};
	};
};
