&hdmi {
    status = "okay";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&hdmi_i2c_xfer>;
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <0>;
    #sound-dai-cells = <0>;
    ddc-i2c-scl-high-time-ns = <9625>;
    ddc-i2c-scl-low-time-ns = <10000>;
    status = "okay";
    rockchip,phy-table =
        <74250000  0x8009 0x0004 0x0272>,
        <165000000 0x802b 0x0004 0x0209>,
        <297000000 0x8039 0x0005 0x028d>,
        <594000000 0x8039 0x0000 0x00f6>,
        <000000000 0x0000 0x0000 0x0000>;
};

&hdmi_sound {
    status = "okay";
};

&i2s2 {
    status = "okay";
};



&display_subsystem {
        status = "okay";

        ports = <&vopb_out>, <&vopl_out>;
        logo-memory-region = <&drm_logo>;

        route {
                route_hdmi: route-hdmi {
                        status = "okay";
                        logo,uboot = "logo.bmp";
                        logo,kernel = "logo_kernel.bmp";
                        logo,mode = "fullscreen";
                        charge_logo,mode = "center";
                        connect = <&vopl_out_hdmi>;
                };
};

};





&vopb {
    assigned-clocks = <&cru DCLK_VOP0_DIV>;
    assigned-clock-parents = <&cru PLL_VPLL>;
    status = "okay";
};

&vopb_mmu {
    status = "okay";
};

&vopl {
    assigned-clocks = <&cru DCLK_VOP1_DIV>;
    assigned-clock-parents = <&cru PLL_CPLL>;
    status = "okay";
};

&vopl_mmu {
    status = "okay";
};


&hdmi_in_vopl { 
    status = "disabled";
}; 

&hdmi_in_vopb { 
    status = "okay"; 
}; 
