// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR MIT)
/*
 * Copyright (c) 2023 Rockchip Electronics Co., Ltd.
 *
 */

/ {
	cam_ircut0: cam_ircut {
		status = "okay";
		compatible = "rockchip,ircut";
		ircut-open-gpios = <&gpio4 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		ircut-close-gpios  = <&gpio4 RK_PA1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		rockchip,camera-module-index = <0>;
		rockchip,camera-module-facing = "back";
	};
	vcc_mipidphy0: vcc-mipidcphy0-regulator {
		compatible = "regulator-fixed";
		gpio = <&gpio1 RK_PB2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&mipidphy0_pwr>;
		regulator-name = "vcc_mipidphy0";
		enable-active-high;
	};
};

&csi2_dphy0 {
	status = "okay";

	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		port@0 {
			reg = <0>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipidphy0_in_ucam0: endpoint@1 {
				reg = <1>;
				remote-endpoint = <&imx415_out0>;
				data-lanes = <1 2 3 4>;
			};
		};
		port@1 {
			reg = <1>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			csidphy0_out: endpoint@0 {
				reg = <0>;
				remote-endpoint = <&mipi2_csi2_input>;
			};
		};
	};
};

&csi2_dphy0_hw {
	status = "okay";
};

&i2c3 {
	status = "okay";

	imx415: imx415@1a {
		compatible = "sony,imx415";
		reg = <0x1a>;
		clocks = <&cru CLK_MIPI_CAMARAOUT_M3>;
		clock-names = "xvclk";
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&mipim0_camera3_clk>;
		power-domains = <&power RK3588_PD_VI>;
		pwdn-gpios = <&gpio1 RK_PA7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		avdd-supply = <&vcc_mipidphy0>;
		rockchip,camera-module-index = <0>;
		rockchip,camera-module-facing = "back";
		rockchip,camera-module-name = "CMK-OT2022-PX1";
		rockchip,camera-module-lens-name = "IR0147-50IRC-8M-F20";
		lens-focus = <&cam_ircut0>;
		port {
			imx415_out0: endpoint {
				remote-endpoint = <&mipidphy0_in_ucam0>;
				data-lanes = <1 2 3 4>;
			};
		};
	};
};

&mipi2_csi2 {
	status = "okay";

	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		port@0 {
			reg = <0>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi2_csi2_input: endpoint@1 {
				reg = <1>;
				remote-endpoint = <&csidphy0_out>;
			};
		};

		port@1 {
			reg = <1>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi2_csi2_output: endpoint@0 {
				reg = <0>;
				remote-endpoint = <&cif_mipi2_in0>;
			};
		};
	};
};

&pinctrl {
	cam {
		mipidphy0_pwr: mipidphy0-pwr {
			rockchip,pins =
				/* camera power en */
				<1 RK_PB2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
		};
	};
};

&rkcif {
	status = "okay";
};

&rkcif_mipi_lvds2 {
	status = "okay";

	port {
		cif_mipi2_in0: endpoint {
			remote-endpoint = <&mipi2_csi2_output>;
		};
	};
};

&rkcif_mipi_lvds2_sditf {
	status = "okay";

	port {
		mipi_lvds2_sditf: endpoint {
			remote-endpoint = <&isp0_vir0>;
		};
	};
};

&rkcif_mmu {
	status = "okay";
};

&rkisp0 {
	status = "okay";
};

&isp0_mmu {
	status = "okay";
};

&rkisp0_vir0 {
	status = "okay";

	port {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		isp0_vir0: endpoint@0 {
			reg = <0>;
			remote-endpoint = <&mipi_lvds2_sditf>;
		};
	};
};
