
/ {


        vcc_camera: vcc-camera-regulator {
                compatible = "regulator-fixed";
                regulator-name = "vcc_camera";
                enable-active-high;
                regulator-always-on;
                regulator-boot-on;
		vin-supply = <&vcc1v8_dvp>;
        };
};

&i2c4 {
        status = "okay";
        gc2093_0: gc2093_0@37 {
                compatible = "galaxycore,gc2093";
                status = "okay";
                reg = <0x37>;
                clocks = <&cru CLK_CAM0_OUT2IO>;
                clock-names = "xvclk";
                pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&camm0_clk0_out>;
                pwdn-gpios = <&nca9555_gpio IO_05 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                reset-gpios = <&nca9555_gpio IO_04 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                rockchip,camera-module-index = <0>;
                rockchip,camera-module-facing = "back";
                rockchip,camera-module-name = "DW-RV2093-V1.0";
                rockchip,camera-module-lens-name = "JZ-7070AS-A1";
                port {
                        ucam_0_out0: endpoint {
                                remote-endpoint = <&mipi_in_0_ucam0>;
                                data-lanes = <1 2>;
                        };
                };
        };

   	imx334_0: imx334_0@1a {
                compatible = "sony,imx334";
                status = "okay";
                reg = <0x1a>;
                clocks = <&cru CLK_CAM0_OUT2IO>;
                clock-names = "xvclk";
                // conflict with csi-ctl-gpios//
                pwdn-gpios = <&nca9555_gpio IO_05 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                reset-gpios = <&nca9555_gpio IO_04 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = <&camm0_clk0_out>;
                rockchip,camera-module-index = <0>;
                rockchip,camera-module-facing = "back";
                rockchip,camera-module-name = "CMK-OT1522-FG3";
                rockchip,camera-module-lens-name = "CS-P1150-IRC-8M-FAU";
                
                port {
                        ucam_0_out1: endpoint {
                                remote-endpoint = <&mipi_in_0_ucam1>;
                                data-lanes = <1 2 3 4>;
                        };
                };
        };

    	imx415_0: imx415_0@1a {
                compatible = "sony,imx415";
                status = "okay";
                reg = <0x1a>;
                clocks = <&cru CLK_CAM0_OUT2IO>;
                clock-names = "xvclk";
                pwdn-gpios = <&nca9555_gpio IO_05 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                reset-gpios = <&nca9555_gpio IO_04 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = <&camm0_clk0_out>;
                rockchip,camera-module-index = <0>;
                rockchip,camera-module-facing = "back";
                rockchip,camera-module-name = "CMK-OT1607-FV1";
                rockchip,camera-module-lens-name = "M12-40IRC-4MP-F16";
                port {
                        ucam_0_out2: endpoint {
                                remote-endpoint = <&mipi_in_0_ucam2>;
                                data-lanes = <1 2 3 4>;
                        };
                };
        };
    
};


&csi2_dphy0_hw {
	status = "okay";
};

&csi2_dphy0 {
        status = "okay";

        ports {
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <0>;
                port@0 {
                        reg = <0>;
                        #address-cells = <1>;
                        #size-cells = <0>;

                        mipi_in_0_ucam0: endpoint@0 {
                                reg = <0>;
                                remote-endpoint = <&ucam_0_out0>;
                                data-lanes = <1 2>;
                        };

                        mipi_in_0_ucam1: endpoint@1 {
                                reg = <1>;
                                remote-endpoint = <&ucam_0_out1>;
                                data-lanes = <1 2 3 4>;
                        };

                        mipi_in_0_ucam2: endpoint@2 {
                                reg = <2>;
                                remote-endpoint = <&ucam_0_out2>;
                                data-lanes = <1 2 3 4>;
                        };
              };
                port@1 {
                        reg = <1>;
                        #address-cells = <1>;
                        #size-cells = <0>;

                        csidcphy0_out: endpoint@0 {
                                reg = <0>;
                                remote-endpoint = <&mipi0_csi2_input>;
                        };
                };
        };
};


&mipi0_csi2 {
	status = "okay";

	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		port@0 {
			reg = <0>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi0_csi2_input: endpoint@1 {
				reg = <1>;
				remote-endpoint = <&csidcphy0_out>;
			};
		};

		port@1 {
			reg = <1>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			mipi0_csi2_output: endpoint@0 {
				reg = <0>;
				remote-endpoint = <&cif_mipi_in0>;
			};
		};
	};
};

&rkcif {
	status = "okay";
};

&rkcif_mipi_lvds {
	status = "okay";

	port {
		cif_mipi_in0: endpoint {
			remote-endpoint = <&mipi0_csi2_output>;
		};
	};
};

&rkcif_mipi_lvds_sditf {
	status = "okay";

	port {
		mipi_lvds_sditf: endpoint {
			remote-endpoint = <&isp_vir0>;
		};
	};
};

&rkcif_mmu {
	status = "okay";
};

&rkisp {
	status = "okay";
};

&rkisp_mmu {
	status = "okay";
};

&rkisp_vir0 {
	status = "okay";

	port {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		isp_vir0: endpoint@0 {
			reg = <0>;
			remote-endpoint = <&mipi_lvds_sditf>;
		};
	};
};

