
/ {
	wireless_bluetooth: wireless-bluetooth {
		compatible = "bluetooth-platdata";
		clocks = <&hym8563>;
		clock-names = "ext_clock";
		uart_rts_gpios = <&gpio3 RK_PD0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		pinctrl-names = "default", "rts_gpio";
		pinctrl-0 = <&uart9m2_rtsn>, <&bt_gpio>;
		pinctrl-1 = <&uart9_gpios>;
		BT,reset_gpio    = <&gpio3 RK_PC1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		BT,wake_gpio     = <&gpio0 RK_PC6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		BT,wake_host_irq = <&gpio0 RK_PC5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		status = "okay";
	};

	wireless_wlan: wireless-wlan {
		compatible = "wlan-platdata";
		wifi_chip_type = "ap6275p";
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&wifi_host_wake_irq>, <&wifi_poweren_gpio>;
		WIFI,host_wake_irq = <&gpio0 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		WIFI,poweren_gpio = <&gpio3 RK_PB2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		status = "okay";
	};
};

&combphy0_ps {
	status = "okay";
};

&pcie2x1l2 {
	reset-gpios = <&gpio3 RK_PD1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	status = "okay";
};

&uart9 {
	status = "okay";
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&uart9m2_xfer &uart9m2_ctsn>;
};


&pinctrl {
        wireless-bluetooth {
                uart9_gpios: uart9-gpios {
                        rockchip,pins = <3 RK_PD0 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
                };
                bt_gpio: bt-gpio {
                        rockchip,pins =
                                <3 RK_PC1 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>,
                                <0 RK_PC5 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>,
                                <0 RK_PC6 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_down>;
                };
        };

        wireless-wlan {
                wifi_host_wake_irq: wifi-host-wake-irq {
                        rockchip,pins = <0 RK_PA0 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_down>;
                };

                wifi_poweren_gpio: wifi-poweren-gpio {
                        rockchip,pins = <3 RK_PB2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>;
                };
        };
};
