



&cdn_dp {
        status = "disabled";
        phys = <&tcphy0_dp>;
};

&tcphy0 {
        status = "okay";
};

&tcphy1 {
        status = "okay";
};

&u2phy0 {
        status = "okay";

        u2phy0_otg: otg-port {
                status = "okay";
        };

        u2phy0_host: host-port {
                status = "okay";
        };
};

&u2phy1 {
        status = "okay";

        u2phy1_otg: otg-port {
                status = "okay";
        };

        u2phy1_host: host-port {
                status = "okay";
        };
};


&usbdrd3_0 {
        status = "okay";
};

&usbdrd3_1 {
        status = "okay";
};

&usbdrd_dwc3_0 {
        status = "okay";
    dr_mode = "device";                
        usb3-power-gpio = <&gpio0 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;        //4 26
};

&usbdrd_dwc3_1 {
        status = "okay";
        dr_mode = "host";
};

&usb_host0_ehci {
        status = "okay";
};

&usb_host0_ohci {
        status = "okay";
};

&usb_host1_ehci {
        status = "okay";
};

&usb_host1_ohci {
        status = "okay";
};

